无锡城市职业技术学院

实 验（实 训）报 告

所属课程名称 网络安全与防护

班 级 计网2201

学 号 1422040333

姓 名 张学阳

指导教师 徐峰

无锡城市职业技术学院教务处监制

项目名称：使用工具软件djxyxs开启对方的终端服务 2024.6月10日

|  |
| --- |
| 一、实验（实训）概述：使用工具软件djxyxs开启对方的终端服务 |
| 【目的及要求】如果对方不仅没有开启终端服务，而且没有安装终端服务所需要的软件。使用工具软件djxyxs.exe，可以给对方安装并开启该服务。【实验环境】客户机操作系统:Windows 2000 /windows xp IP地址为192.168.200.201服务器操作系统:Windows 2000 Advance Server / windows xp IP地址为 192.168.200.202实验时，如果没有两台机器，可以使用虚拟机，在虚拟机下安装服务器Windows 2000 Advance Server/ windows xp。也可以把客户机和服务器同时安装到虚拟机下。工具软件：djxyxs.exe |
| 二、实验（实训）内容： |
| 【实验（实训）过程】（步骤、记录、数据、过程）1. 验证win2000没有开启3389端口

2. 从winXP无法登录win20003. 在win2000上设置密码4. 将djxyxs.exe文件上传并拷贝到对方服务器的Winnt\temp目录下（必须放置在该目录下，否则安装不成功！），上传的方法很多，可以利用前面讲过的建立信任连接等。5. 然后执行djxyxs.exe文件，该文件会自动进行解压将文件全部放置到当前的目录下，执行命令查看当前目录下的文件列表，生成了I386的目录，这个目录包含了安装终端服务所需要的文件。6.重启一下7.验证一下3389端口已打开8. 在XP系统上用远程桌面连接登录验证，登录成功【结论】（结果、分析）通过这个实验，我学习到了利用 Windows 2000 自带的终端服务工具 mstsc.exe。 该工具中只需设置要连接主机的 IP 地址和连接桌面的分辨率即可。使用 Windows XP 自带的终端服务连接器 mstsc.exe。 它的界面比较简单，只要输入对方主机的 IP 地址就可以了。 第三，使用 Web 方式连接，该工具包含几个文件，需要将这些文件配置到 IIS 的站点中去。 假设对方不仅没有开启终端服务，而且没有安装终端服务所需要的软件，使用工具软件 djxyxs.exe 可以给对方安装并开启该服务。 |
| 三、指导教师评语及成绩： |
| 评语：成绩： 指导教师签名：徐峰 批阅日期：2024年 月 日 |