无锡城市职业技术学院

**实 验（实 训）报 告**

**所属课程名称**  网络安全与防护

**班 级** 计网2201

**学 号**  1422040336

**姓 名**  吴宸杰

**指导教师**  徐峰

无锡城市职业技术学院教务处监制

**项目名称：实验三十九** 日期：2024.6.1

|  |
| --- |
| **一、实验（实训）概述：** |
| **【目的及要求】**  **如果对方不仅没有开启终端服务，而且没有安装终端服务所需要的软件。使用工具软件djxuxs.exe,可以给对方安装并开启该服务**  **【实验环境】**  **没有开启终端服务的win2000**  **有远程桌面连接的winXP** |
| **二、实验（实训）内容：** |
| **【实验（实训）过程】（步骤、记录、数据、程序等）**  **1、验证win2000没有开启3389端口，从winXP无法登录win2000**  **212741c3ebd64990e2042bb547bb7d8**  **9e88e07220fc64c3ecd51071b24caaa**  **2、在win2000上设置密码，运行djxyxs.exe,验证已经开启3389端口（新安装和开启了服务会比较慢）**  **d1fc2dd84a7705ce5ed12bd480780e8**  **3afc86d8377ffbcade79c72f6b4875c**  **fb14ffae87c53d088789c90f01516d8**  **b6fb276d59e2bd0f43fe10a0c9796a9**  **3、在XP系统上用远程桌面连接登录验证**  **ddf199dfc5865e022b2eeb64ce0b8e5**  **【结论】（结果、分析）**  **结果：成功使用工具软件djxyxs开启对方的终端服务**  **分析：第一，利用 Windows 2000 自带的终端服务工具 mstsc.exe。 该工具中只需设置要连接主机的 IP 地址和连接桌面的分辨率即可。 第二，使用 Windows XP 自带的终端服务连接器 mstsc.exe。 它的界面比较简单，只要输入对方主机的 IP 地址就可以了。 第三，使用 Web 方式连接，该工具包含几个文件，需要将这些文件配置到 IIS 的站点中去。 假设对方不仅没有开启终端服务，而且没有安装终端服务所需要的软件，使用工具软件 **djxyxs.exe 可以给对方安装并开启该服务**** |
| **三、指导教师评语及成绩：** |
| **评语：**  **成绩： 指导教师签名：徐峰**  **批阅日期：2023年 月 日** |